**2 PANELOVÉ TELESKOPICKÉ DVEŘE**

**TECHNICKÉ PARAMETRY :**

- **dveře:** automatické

- **světlá šířka:** 800,900,1100 mm

- **šířka rámu:** 1040,1140,1340 mm

- **světlá výška:** 2000 mm

- **výška rámu:** od 2080 do 2210 mm

- **provedení:** pravé – levé

**- povrchové úpravy:** komaxit, nerez, mosaz, sklo

**VYBAVENÍ DVEŘÍ:**

- frekvenčně řízený pohon

- nouzové otevírání v zárubni

- samozavírání závažím

- zhotovení otvorů pro přivolávač a displej na požádání

**PŘÍPLATKY:**

U provedení šachetních dveří jako protipožární je příplatek:

- do EW 30

*Rozměry lze atypicky upravit dle konstrukčního výkresu* - do EW 60

Balné +2% z ceny

Kotvící prvky

